**סיכום RTC**

**ה-RTC:**

* **שומר זמן בממדים אנושיים**
* **גורם ל-3 סוגי פסיקות שכולם פסיקה 112. לפסיקה 112 יש 3 סוגים אפשריים.**
* **אחד מסוגי הפסיקות היא הפסיקה המחזורית, והמתכנת יכול לבחור את התדירות.**

**אוגרים A,B,C קובעים:**

* **איזה סוגי פסיקות מתרחשות (אוגר B)**
* **איזה תדירות הפסיקות המחזוריות (אוגר A)**
* **בהתרחש פסיקה, לאיזה משלושת הסוגים הפסיקה "שייכת" (אוגר C).**

**Readclk.c – מעדכן תצוגת שעה כל הזמן הדבר היחיד שמעקב זה ההדפסה עצמה.**

**Clk70h.c – מבצע הדפסה 1000 פעמים בשנייה.**

**Clk70h1.c – מבצע הדפסה רק פסיקת update - רק כשבאמת צריך.**